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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее — ФНП ОРПД), и Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее — ФЗ № 116).
1.2. Инструкция устанавливает обязанности, права и ответственность лица, назначенного ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением (далее — ОИС), в части сосудов под давлением, эксплуатируемых в структурном подразделении организации.
1.3. Правовые основания для разработки инструкции:
1. п. 228 (е) ФНП ОРПД — обязанность эксплуатирующей организации разработать и утвердить инструкцию для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования;
1. п. 228 (б) ФНП ОРПД — порядок назначения ответственного лица;
1. п. 234 ФНП ОРПД — требование о возложении ответственности на ИТР, которому непосредственно подчинён персонал, обслуживающий оборудование; возможность разделения функций;
1. п. 235 ФНП ОРПД — перечень обязанностей ОИС;
1. ст. 14.1 ФЗ № 116 — требование об аттестации ИТР в области промышленной безопасности.
1.4. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов назначается распорядительным документом (приказом) руководителя организации из числа ИТР, состоящих в штате эксплуатирующей организации (п. 228 (б) ФНП ОРПД).
1.5. В соответствии с п. 234 ФНП ОРПД ответственность возлагается на инженерно-технического работника, которому непосредственно подчинён персонал, обеспечивающий обслуживание и ремонт оборудования под давлением. Допускается назначение отдельных лиц, ответственных за исправное состояние и за безопасную эксплуатацию соответственно.
1.6. Требования к ОИС:
1. наличие технического образования, соответствующего возложенным обязанностям;
1. аттестация по промышленной безопасности в области безопасности оборудования, работающего под давлением, в порядке, установленном ст. 14.1 ФЗ № 116 — периодически, не реже одного раза в 5 лет;
1. ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не может одновременно исполнять обязанности ответственного за осуществление производственного контроля — это разные лица (п. 232 ФНП ОРПД).
1.7. Номер и дата приказа о назначении ОИС вносятся в паспорт каждого сосуда под давлением, закреплённого за данным лицом. При замене ответственного лица в паспорт вносятся новые сведения.
1.8. В период отсутствия ОИС (отпуск, командировка, болезнь) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом организации, отвечающее тем же квалификационным требованиям. Сведения о временном исполнении обязанностей в паспорта сосудов не вносятся.
1.9. ОИС в своей деятельности руководствуется:
1. Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
1. ФНП ОРПД (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536);
1. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
1. руководствами (инструкциями) по эксплуатации на конкретные виды оборудования;
1. производственными инструкциями для обслуживающего персонала;
1. настоящей инструкцией и распорядительными документами организации.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов под давлением обязан (п. 235 ФНП ОРПД):

2.1. Обеспечение содержания оборудования в исправном состоянии
(п. 235 (а) ФНП ОРПД)
1. Обеспечивать содержание сосудов под давлением в исправном (работоспособном) состоянии путём организации и контроля своевременного технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта и устранения выявленных неисправностей.
1. Не допускать эксплуатацию неисправного оборудования, у которого выявлены дефекты или повреждения, влияющие на безопасность работы; неисправны арматура, КИП, предохранительные и блокировочные устройства, средства сигнализации и защиты.
1. Не допускать эксплуатацию оборудования с истёкшим сроком службы (ресурсом) без проведения экспертизы промышленной безопасности.
1. Контролировать состояние металла корпуса и элементов сосудов в процессе эксплуатации в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации и ФНП ОРПД.

2.2. Обеспечение безопасного режима эксплуатации
(п. 235 (б) ФНП ОРПД)
1. Обеспечивать соблюдение обслуживающим персоналом производственных инструкций по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов.
1. Обеспечивать соблюдение параметров эксплуатации (давление, температура, уровень рабочей среды) в пределах, установленных паспортом, руководством по эксплуатации и производственными инструкциями.
1. Обеспечивать наличие на рабочих местах актуальных схем включения сосудов (п. 335 ФНП ОРПД) и производственных инструкций.
1. Организовывать и контролировать ведение сменных (оперативных) журналов; периодически (не реже одного раза в неделю) проверять записи в сменных журналах с проставлением отметки о проверке.

2.3. Допуск персонала к работе
(п. 235 (в) ФНП ОРПД)
1. Допускать к обслуживанию сосудов под давлением только персонал, прошедший обучение, проверку знаний в объёме производственных инструкций, инструктажи по охране труда и промышленной безопасности, медицинский осмотр и имеющий оформленный в установленном порядке допуск к самостоятельной работе.
1. Обеспечивать персонал производственными инструкциями под подпись (в журнале ознакомления или на контрольном экземпляре инструкции) до начала самостоятельной работы.
1. Входить в состав комиссии по проверке знаний рабочих, обслуживающих оборудование под давлением.
1. Контролировать своевременное прохождение периодических проверок знаний персоналом (не реже одного раза в 12 месяцев) и медицинских осмотров.
1. Не допускать к самостоятельной работе персонал, не прошедший проверку знаний или медицинский осмотр, а также нарушающий требования промышленной безопасности.

2.4. Организация и контроль технических освидетельствований
(п. 235 (г) ФНП ОРПД)
1. Обеспечивать своевременное проведение технических освидетельствований сосудов под давлением в объёме и в сроки, установленные ФНП ОРПД (раздел VI, п.п. 421–445) и паспортами оборудования.
1. Готовить сосуды к техническому освидетельствованию: обеспечивать их остановку, снижение давления до атмосферного, охлаждение, очистку, установку необходимых заглушек, подготовку документации.
1. Проводить техническое освидетельствование сосудов (наружный и внутренний осмотры) в объёме, предусмотренном настоящими ФНП. Предъявлять сосуды для освидетельствования специализированной организации (экспертной организации) в установленных случаях.
1. Оформлять результаты освидетельствования в паспорте сосуда с указанием следующей даты освидетельствования и разрешённых параметров эксплуатации. При выявлении дефектов, исключающих безопасную эксплуатацию, — делать запись о запрете эксплуатации.
1. Обеспечивать проведение гидравлических (пневматических) испытаний сосудов в установленные сроки и в соответствии с требованиями ФНП ОРПД.
1. Вести учёт сроков освидетельствований по каждой единице оборудования.

2.5. Организация технического обслуживания и ремонта
(п. 235 (д) ФНП ОРПД)
1. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание и ремонт сосудов под давлением в соответствии с графиком ППР, утверждённым техническим руководителем организации, руководствами по эксплуатации и требованиями ФНП ОРПД.
1. Обеспечивать выполнение ремонтных работ организациями (подразделениями), имеющими соответствующие допуски и аттестованный персонал. Контролировать качество выполненных ремонтных работ.
1. Обеспечивать надлежащее оформление ремонтной документации: записи в ремонтном журнале и паспорте сосуда по окончании ремонта.
1. Обеспечивать соблюдение мер безопасности при подготовке оборудования к ремонту: снижение давления, установка заглушек, продувка, анализ воздуха рабочей зоны, оформление наряда-допуска (при необходимости).

2.6. Ведение технической и эксплуатационной документации
(п. 235 (е) ФНП ОРПД)
1. Обеспечивать правильное ведение технической и эксплуатационной документации на сосуды под давлением в соответствии с требованиями ФНП ОРПД и порядком, установленным распорядительными документами организации.
1. Обеспечивать хранение паспортов сосудов, руководств по эксплуатации, сменных журналов, журналов технических освидетельствований, ремонтных журналов, актов и иной документации.
1. Вносить в паспорта сосудов сведения о проведённых технических освидетельствованиях, ремонтах, реконструкциях, смене ответственных лиц.
1. Контролировать своевременность и правильность записей в сменных журналах обслуживающим персоналом. Проверять журналы не реже одного раза в неделю с проставлением подписи.

2.7. Обеспечение исправности КИП, предохранительных устройств и арматуры
(п. 235 (ж) ФНП ОРПД)
1. Обеспечивать своевременную государственную поверку манометров (не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены НД). Организовывать замену манометров с истёкшим сроком поверки или неисправных.
1. Обеспечивать настройку, проверку и ревизию предохранительных клапанов в установленные производственными инструкциями сроки. Обеспечивать пломбировку клапанов после настройки и контроль сохранности пломб.
1. Обеспечивать проверку и техническое обслуживание запорной и регулирующей арматуры в соответствии с руководствами по эксплуатации.
1. Организовывать проверку исправности приборов автоматики и сигнализации по утверждённому графику; фиксировать результаты в журнале КИПиА.

2.8. Проведение инструктажей и проверок знаний персонала
(п. 235 (з) ФНП ОРПД)
1. Проводить или обеспечивать проведение первичных и повторных инструктажей по безопасному обслуживанию сосудов под давлением.
1. Организовывать и проводить периодические проверки знаний обслуживающего персонала в объёме производственных инструкций — не реже одного раза в 12 месяцев.
1. Проводить внеочередные проверки знаний в случаях: нарушения персоналом требований ПБ; аварии или инцидента; перерыва в работе более 12 месяцев; введения новых или изменённых инструкций.
1. Оформлять результаты проверок знаний протоколом установленной формы с выдачей удостоверений.

2.9. Разработка и актуализация производственных инструкций
(п. 228 (ж) ФНП ОРПД)
1. Участвовать в разработке и пересмотре производственных инструкций по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов под давлением.
1. Обеспечивать соответствие производственных инструкций действующим требованиям ФНП ОРПД, руководствам по эксплуатации и технологическим регламентам.
1. Своевременно инициировать пересмотр инструкций при изменении НПА, технологических условий или конструктивных особенностей оборудования.

2.10. Участие в расследовании аварий и инцидентов
(п. 235 (и) ФНП ОРПД)
1. При возникновении аварии или инцидента при эксплуатации сосуда немедленно принять меры по локализации, обеспечению безопасности персонала, уведомлению руководства организации.
1. Сохранять обстановку на месте аварии до прибытия комиссии по расследованию (если это не создаёт угрозу жизни и здоровью людей).
1. Участвовать в техническом расследовании причин аварий и инцидентов, разработке мероприятий по их предупреждению. Контролировать выполнение этих мероприятий.
1. Оформлять первичную документацию об аварии (инциденте) в установленные сроки.

2.11. Выполнение иных обязанностей
(п. 235 (к) ФНП ОРПД)
1. Выполнять иные требования документов, определяющих должностные обязанности ОИС: должностная инструкция, технологический регламент, внутренние распорядительные документы организации.
1. При вводе в эксплуатацию нового или отремонтированного сосуда — участвовать в проверке готовности оборудования к работе и организации надзора за его эксплуатацией. Оформлять акт готовности в соответствии с требованиями ФНП ОРПД (раздел IV).
1. Обеспечивать постановку на учёт (снятие с учёта) сосудов в органах Ростехнадзора в случаях, установленных ФНП ОРПД.
1. Обеспечивать своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности сосудов в случаях, предусмотренных законодательством: истечение срока службы, авария, предписание Ростехнадзора.

3. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОИС имеет право:
1. Останавливать сосуды под давлением при выявлении неисправностей, нарушений режима эксплуатации или иных обстоятельств, создающих угрозу безопасности персонала или целостности оборудования.
1. Не допускать к работе персонал, не прошедший проверку знаний, медицинский осмотр или нарушающий требования промышленной безопасности.
1. Запрещать проведение ремонтных работ на оборудовании под давлением без соблюдения установленных мер безопасности и надлежащей документации.
1. Требовать от руководства организации обеспечения необходимыми ресурсами (запасные части, инструменты, КИП, СИЗ) для поддержания оборудования в исправном состоянии.
1. Вносить предложения техническому руководству по вопросам совершенствования технического обслуживания, замены неисправного или выработавшего ресурс оборудования.
1. Участвовать в рассмотрении проектной, технической и эксплуатационной документации на оборудование, находящееся в его ведении.
1. Получать от руководителей подразделений и персонала необходимые сведения и объяснения по вопросам безопасной эксплуатации оборудования.

4. ПОРЯДОК ПРИЁМА И СДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
4.1. При назначении нового ОИС производится приёмка оборудования под давлением от предыдущего ответственного лица (или от лица его замещавшего). Приёмка оформляется актом произвольной формы или записью в журнале.
4.2. При приёмке проверяются и передаются:
1. паспорта всех сосудов под давлением с актуальными записями об освидетельствованиях и ремонтах;
1. сменные (оперативные) журналы;
1. журналы технических освидетельствований (при наличии отдельных журналов);
1. ремонтные журналы;
1. производственные инструкции;
1. схемы включения сосудов;
1. план-график технических освидетельствований и ППР;
1. перечень сосудов под давлением с их техническими характеристиками;
1. журнал поверки манометров;
1. иные документы, относящиеся к эксплуатации оборудования.
4.3. В паспорт каждого сосуда вносится запись о назначении нового ответственного лица с указанием номера и даты приказа.

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ СОСУДА
5.1. ОИС обязан знать случаи, требующие немедленной остановки сосуда (п. 351 ФНП ОРПД):
1. давление в сосуде поднялось выше разрешённого и не снижается после принятых мер;
1. обнаружены трещины, выпучины, разрывы прокладок, свищи в сварных швах, фланцах, корпусе;
1. манометр вышел из строя или не работает — дальнейшая эксплуатация без исправного манометра запрещена;
1. уровень жидкости упал ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом;
1. вышли из строя все предохранительные устройства;
1. возник пожар, непосредственно угрожающий сосуду;
1. вышла из строя система автоматической защиты;
1. обнаружены иные неисправности, угрожающие безопасности персонала или сосуда.
5.2. При получении сообщения об аварийной остановке ОИС обязан:
1. Убедиться в принятии оперативным персоналом мер по аварийной остановке согласно производственной инструкции.
1. Прибыть на место, оценить обстановку, при необходимости организовать эвакуацию персонала из опасной зоны.
1. Уведомить технического руководителя (главного инженера) и ответственного за ПК ОРПД.
1. Принять меры по сохранению обстановки на месте аварии до прибытия комиссии.
1. Запрещается возобновлять работу сосуда без устранения причин аварийной остановки и разрешения ответственного за ПК или технического руководителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. ОИС несёт ответственность за:
1. допуск к обслуживанию сосудов персонала, не прошедшего проверку знаний или медицинский осмотр;
1. эксплуатацию неисправного оборудования, оборудования с истёкшими сроками освидетельствования или ресурса без ЭПБ;
1. ненадлежащее ведение технической и эксплуатационной документации;
1. несвоевременное проведение технических освидетельствований и ремонтов;
1. непринятие мер по выявленным нарушениям безопасной эксплуатации;
1. неисправность КИП, предохранительных устройств, арматуры вследствие ненадлежащего надзора и технического обслуживания;
1. неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией и п. 235 ФНП ОРПД.
6.2. ОИС несёт дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. ОИС не несёт ответственности за нарушения, о которых он надлежащим образом уведомил техническое руководство организации и принял доступные ему меры, если руководство не обеспечило устранение нарушений.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВЕДУЩАЯСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

	№
	Наименование документа
	Основание (пункт ФНП)
	Срок хранения

	1
	Паспорта сосудов под давлением с записями об освидетельствованиях, ремонтах, ответственных лицах
	п. 235 (г, е) ФНП ОРПД
	Постоянно

	2
	Сменные (оперативные) журналы
	п. 235 (б), п. 333 (и) ФНП ОРПД
	3 года

	3
	Ремонтный журнал (журнал ремонтов оборудования)
	п. 235 (д, е) ФНП ОРПД
	5 лет

	4
	Журнал (протоколы) проверки знаний персонала
	п. 235 (з) ФНП ОРПД
	3 года

	5
	Журнал поверки манометров и проверки предохранительных клапанов
	пп. 338–346 ФНП ОРПД
	3 года

	6
	План-график технических освидетельствований и ППР
	п. 235 (г, д) ФНП ОРПД
	До замены актуальным

	7
	Перечень сосудов под давлением с характеристиками
	п. 228 (р) ФНП ОРПД
	Постоянно

	8
	Журнал учёта выдачи и ознакомления с производственными инструкциями
	п. 228 (ж), п. 235 (в) ФНП ОРПД
	3 года

	9
	Акты технических освидетельствований (при раздельном оформлении)
	п. 235 (г) ФНП ОРПД
	5 лет





ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
С инструкцией ДИ-ОИС-ОРПД-001 ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять её требования:

	№
	ФИО
	Должность
	Подпись
	Дата

	1
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	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
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